**Завод Qiangli производит два типа модулей - один для Ledimpress, другой для остальных покупателей.**

Визуально они абсолютно идентичны, отличить их можно только по задней стороне. (фото ниже)

Для нас (Ledimpress) производятся модули constant voltage (с постоянным напряжением), для других constant current (постоянный ток).

Scan 1/4 у обоих видов.

При изготовлении наших модулей используются материалы более высокого качества.

Наши модули имеют другой конденсатор (более мощный), который лучше работает в зимних условиях.

Длина кабелей и шлейфов в наших модулях больше ! (35 и 26 см. соответственно)

**Итак, как отличить "наши" модули от "не наших":**

Смотрите фото.

Если на плате написано версия  P10C4V2.2 (как на фото), то это НЕ НАШИ МОДУЛИ (по заявлению завода) - модули постоянного тока.

Если версия  P10CVD5.5 или P10C4V5.3, то это наши модули постоянного напряжения.

